# NVDA 2025.3.3 간편 단축키 참고서

## NVDA 사용하기

### NVDA 터치 제스처

터치 상호작용 지원을 전환하려면 NVDA+control+alt+t를 누르십시오.

#### 터치 모드

터치 모드를 전환하려면 세 손가락으로 탭하세요.

### NVDA 기본 명령

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
NVDA 시작 또는 재시작 | Control+Alt+N | Control+Alt+N | 없음 | NVDA 설치 과정에서 이 Windows 바로 가기가 활성화된 경우, 데스크탑에서 NVDA를 시작하거나 재시작합니다. 이는 Windows 전용 바로 가기이므로 입력 제스처 대화상자에서 재할당할 수 없습니다.
음성 중지 | Control | Control | 두 손가락 탭 | 즉시 음성 출력을 중지합니다
음성 일시 중지 | Shift | Shift | 없음 | 즉시 음성을 일시 중지합니다. 다시 누르면 중단된 부분부터 음성을 계속합니다 (현재 음성 합성기에서 일시 중지를 지원하는 경우)
NVDA 메뉴 | NVDA+N | NVDA+N | 두 손가락 두 번 탭 | NVDA 메뉴를 열어 환경 설정, 도구, 도움말 등에 접근할 수 있습니다.
입력 도움말 모드 켬/끔 전환 | NVDA+1 | NVDA+1 | 없음 | 이 모드에서 아무 키나 누르면 해당 키와 연결된 NVDA 명령에 대한 설명(있는 경우)을 알려줍니다
NVDA 종료 | NVDA+q | NVDA+q | 없음 | NVDA를 종료합니다
다음 키 전달 | NVDA+f2 | NVDA+f2 | 없음 | 다음 키 입력을 NVDA 키 명령으로 처리하지 않고 활성 응용 프로그램으로 직접 전달하도록 NVDA에 지시합니다
응용 프로그램 절전 모드 켬/끔 전환 | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | 없음 | 절전 모드는 현재 응용 프로그램에 대한 모든 NVDA 명령과 음성/점자 출력을 비활성화합니다. 자체 음성 또는 화면 읽기 기능을 제공하는 응용 프로그램에서 가장 유용합니다. 이 명령을 다시 누르면 절전 모드가 비활성화됩니다 - NVDA는 재시작될 때까지만 절전 모드 설정을 유지합니다.

### 시스템 정보 알림

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
날짜/시간 알림 | NVDA+f12 | 한 번 누르면 현재 시각을, 두 번 누르면 날짜를 알려줍니다
배터리 상태 알림 | NVDA+shift+b | 배터리 상태(예: AC 전원 사용 여부 또는 현재 충전율)를 알려줍니다.
클립보드 텍스트 알림 | NVDA+c | 클립보드에 텍스트가 있는 경우 해당 텍스트를 알려줍니다.

### 말하기 모드

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
음성 모드 순환 설정 | `NVDA+s` | 음성 모드 간 전환.

## NVDA로 탐색하기

### 시스템 초점을 이용한 탐색

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
현재 초점 알림 | NVDA+tab | NVDA+tab | 시스템 초점을 가진 현재 객체 또는 컨트롤을 알립니다. 두 번 누르면 해당 정보를 철자 단위로 읽어줍니다.
제목 알림 | NVDA+t | NVDA+t | 현재 활성 창의 제목을 알려줍니다. 두 번 누르면 해당 정보를 철자 단위로 읽어줍니다. 세 번 누르면 클립보드에 복사합니다.
활성 창 읽기 | NVDA+b | NVDA+b | 현재 활성 창의 모든 컨트롤 읽기 (대화 상자에 유용)
상태 표시줄 알림 | NVDA+end | NVDA+shift+end | NVDA가 상태 표시줄을 찾으면 해당 내용을 알립니다. 두 번 누르면 철자를 읽고, 세 번 누르면 클립보드에 복사합니다.
단축키 알림 | `shift+numpad2` | `NVDA+control+shift+.` | 현재 초점이 있는 객체의 단축키를 알립니다.

### 시스템 캐럿으로 탐색하기

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
모두 읽기 | NVDA+아랫쪽 화살표 | NVDA+a | 현재 시스템 캐럿 위치부터 읽기 시작하며 캐럿도 함께 이동합니다
현재 줄 읽기 | NVDA+윗쪽 화살표 | NVDA+l | 시스템 캐럿이 있는 줄을 읽습니다. 두 번 누르면 줄을 철자 단위로 읽습니다. 세 번 누르면 문자 설명을 사용하여 줄을 철자 단위로 읽습니다.
현재 텍스트 선택 영역 읽기 | NVDA+Shift+윗쪽 화살표 | NVDA+shift+s | 현재 선택된 텍스트를 읽습니다
텍스트 서식 알림 | NVDA+f | NVDA+f | 캐럿이 있는 위치의 텍스트 서식을 알려줍니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드에서 해당 정보를 표시합니다
링크 대상 알림 | `NVDA+k` | `NVDA+k` | 한 번 누르면 현재 캐럿 또는 포커스 위치에 있는 링크의 대상 URL을 알려줍니다. 두 번 누르면 자세히 검토할 수 있도록 창에 표시합니다
캐럿 위치 알림 | NVDA+numpadDelete | NVDA+delete | 시스템 캐럿 위치의 텍스트 또는 객체 위치 정보를 알려줍니다. 예를 들어, 문서 내 진행률(%), 페이지 가장자리로부터의 거리 또는 정확한 화면 위치 등이 포함될 수 있습니다. 두 번 누르면 추가 정보를 제공할 수 있습니다.
다음 문장 | alt+아랫쪽 화살표 | alt+아랫쪽 화살표 | 캐럿을 다음 문장으로 이동하고 해당 문장을 읽어줍니다. (Microsoft Word 및 Outlook에서만 지원)
이전 문장 | alt+윗쪽 화살표 | alt+윗쪽 화살표 | 캐럿을 이전 문장으로 이동하고 해당 문장을 읽어줍니다. (Microsoft Word 및 Outlook에서만 지원)

표 안에 있을 때 다음 키 명령도 사용할 수 있습니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
이전 열로 이동 | control+alt+왼쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 이전 열로 이동
다음 열로 이동 | control+alt+오른쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 다음 열로 이동
이전 행으로 이동 | control+alt+윗쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 이전 행으로 이동
다음 행으로 이동 | control+alt+아랫쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 다음 행으로 이동
첫 열로 이동 | control+alt+home | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 첫 열로 이동
마지막 열로 이동 | control+alt+end | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 마지막 열로 이동
첫 행으로 이동 | control+alt+pageUp | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 첫 행으로 이동
마지막 행으로 이동 | control+alt+pageDown | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 마지막 행으로 이동
열 전체 읽기 | `NVDA+control+alt+아랫쪽 화살표` | 현재 셀부터 마지막 셀까지 열을 수직으로 읽기.
행 전체 읽기 | `NVDA+control+alt+오른쪽 화살표` | 현재 셀부터 마지막 셀까지 행을 수평으로 읽기.
전체 열 읽기 | `NVDA+control+alt+윗쪽 화살표` | 시스템 캐럿을 움직이지 않고 현재 열을 위에서 아래로 읽기.
전체 행 읽기 | `NVDA+control+alt+왼쪽 화살표` | 시스템 캐럿을 움직이지 않고 현재 행을 왼쪽부터 오른쪽으로 읽기.

### 객체 탐색

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
현재 객체 보고 | NVDA+숫자패드5 | NVDA+shift+o | 없음 | 현재 탐색 객체를 보고합니다. 두 번 누르면 정보를 철자 단위로 읽어주고, 세 번 누르면 이 객체의 이름과 값을 클립보드에 복사합니다.
포함하는 객체로 이동 | NVDA+numpad8 | NVDA+shift+윗쪽 화살표 | 위로 플릭 (객체 모드) | 현재 내비게이터 객체를 포함하는 객체로 이동
이전 객체로 이동 | NVDA+numpad4 | NVDA+shift+왼쪽 화살표 | 없음 | 현재 내비게이터 객체 이전 객체로 이동
펼쳐진 보기에서 이전 객체로 이동 | NVDA+numpad9 | NVDA+shift+[ | 왼쪽으로 플릭 (객체 모드) | 객체 탐색 계층의 펼쳐진 보기에서 이전 객체로 이동
다음 객체로 이동 | NVDA+numpad6 | NVDA+shift+오른쪽 화살표 | 없음 | 현재 내비게이터 객체 다음 객체로 이동
펼쳐진 보기에서 다음 객체로 이동 | NVDA+numpad3 | NVDA+shift+] | 오른쪽으로 플릭 (객체 모드) | 객체 탐색 계층의 펼쳐진 보기에서 다음 객체로 이동
첫 번째 포함된 객체로 이동 | NVDA+numpad2 | NVDA+shift+아랫쪽 화살표 | 아래로 플릭 (객체 모드) | 현재 내비게이터 객체가 포함하는 첫 번째 객체로 이동
포커스 객체로 이동 | NVDA+numpadMinus | NVDA+backspace | 없음 | 현재 시스템 포커스를 가진 객체로 이동하며, 시스템 캐럿이 표시되는 경우 리뷰 커서를 시스템 캐럿 위치로 이동
현재 내비게이터 객체 활성화 | NVDA+numpadEnter | NVDA+enter | 두 번 탭 | 현재 내비게이터 객체를 활성화합니다 (마우스 클릭 또는 시스템 포커스가 있을 때 스페이스 누르기와 유사)
시스템 포커스 또는 캐럿을 현재 리뷰 위치로 이동 | NVDA+shift+numpadMinus | NVDA+shift+backspace | 없음 | 한 번 누르면 시스템 포커스를 현재 내비게이터 객체로 이동, 두 번 누르면 시스템 캐럿을 리뷰 커서 위치로 이동
리뷰 커서 위치 알림 | NVDA+shift+numpadDelete | NVDA+shift+delete | 없음 | 리뷰 커서에 있는 텍스트 또는 객체의 위치 정보를 알립니다. 예를 들어, 문서 진행률(퍼센트), 페이지 가장자리로부터의 거리 또는 정확한 화면 위치 등을 포함할 수 있습니다. 두 번 누르면 더 자세한 정보를 제공할 수 있습니다.
리뷰 커서를 상태 표시줄로 이동 | 없음 | 없음 | 없음 | NVDA가 상태 표시줄을 찾으면 보고합니다. 또한 내비게이터 객체를 이 위치로 이동합니다.

### 텍스트 검토

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
리뷰 중 맨 윗줄로 이동 | shift+numpad7 | NVDA+control+home | 없음 | 리뷰 커서를 텍스트의 맨 윗줄로 이동합니다
리뷰 중 이전 줄로 이동 | numpad7 | NVDA+윗쪽 화살표 | 위로 쓸어올리기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 이전 줄로 이동합니다
리뷰 중 현재 줄 보고 | numpad8 | NVDA+shift+. | 없음 | 리뷰 커서가 위치한 텍스트의 현재 줄을 알려줍니다. 두 번 누르면 줄을 철자 단위로 읽고, 세 번 누르면 문자 설명을 사용하여 줄을 철자 단위로 읽습니다.
리뷰 중 다음 줄로 이동 | numpad9 | NVDA+아랫쪽 화살표 | 아래로 쓸어내리기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 다음 줄로 이동합니다
리뷰 중 맨 아랫줄로 이동 | shift+numpad9 | NVDA+control+end | 없음 | 리뷰 커서를 텍스트의 맨 아랫줄로 이동합니다
리뷰 중 이전 단어로 이동 | numpad4 | NVDA+control+왼쪽 화살표 | 두 손가락으로 왼쪽으로 쓸어넘기기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 이전 단어로 이동합니다
리뷰 중 현재 단어 보고 | numpad5 | NVDA+control+. | 없음 | 리뷰 커서가 위치한 텍스트의 현재 단어를 알려줍니다. 두 번 누르면 단어를 철자 단위로 읽고, 세 번 누르면 문자 설명을 사용하여 단어를 철자 단위로 읽습니다.
리뷰 중 다음 단어로 이동 | numpad6 | NVDA+control+오른쪽 화살표 | 두 손가락으로 오른쪽으로 쓸어넘기기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 다음 단어로 이동합니다
리뷰 중 줄 시작으로 이동 | shift+numpad1 | NVDA+home | 없음 | 텍스트의 현재 줄 시작으로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 이전 문자로 이동 | numpad1 | NVDA+왼쪽 화살표 | 왼쪽으로 플릭 (텍스트 모드) | 텍스트의 현재 줄에서 이전 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 현재 문자 알림 | numpad2 | NVDA+. | 없음 | 리뷰 커서가 있는 텍스트 줄의 현재 문자를 알립니다. 두 번 누르면 해당 문자에 대한 설명이나 예를 알립니다. 세 번 누르면 문자의 숫자 값을 십진수 및 십육진수로 알립니다.
리뷰 중 다음 문자로 이동 | numpad3 | NVDA+오른쪽 화살표 | 오른쪽으로 플릭 (텍스트 모드) | 텍스트의 현재 줄에서 다음 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 줄 끝으로 이동 | shift+numpad3 | NVDA+end | 없음 | 텍스트의 현재 줄 끝으로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 이전 페이지로 이동 | `NVDA+pageUp` | `NVDA+shift+pageUp` | 없음 | 응용 프로그램에서 지원하는 경우 이전 텍스트 페이지로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 다음 페이지로 이동 | `NVDA+pageDown` | `NVDA+shift+pageDown` | 없음 | 응용 프로그램에서 지원하는 경우 다음 텍스트 페이지로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 선택 영역 시작으로 이동 | `NVDA+alt+home` | `NVDA+alt+home` | 없음 | 선택된 텍스트의 첫 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 선택 영역 끝으로 이동 | `NVDA+alt+end` | `NVDA+alt+end` | 없음 | 선택된 텍스트의 마지막 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 커서 위치부터 모두 읽기 | numpadPlus | NVDA+shift+a | 세 손가락으로 아래로 플릭 (텍스트 모드) | 리뷰 커서의 현재 위치부터 읽으며 커서를 이동합니다
리뷰 커서 위치부터 선택 후 복사 시작 | NVDA+f9 | NVDA+f9 | 없음 | 현재 리뷰 커서 위치부터 텍스트를 선택 후 복사하는 과정을 시작합니다. 텍스트 범위의 끝을 NVDA에 알릴 때까지 실제 작업은 수행되지 않습니다
리뷰 커서 위치까지 선택 후 복사 | NVDA+f10 | NVDA+f10 | 없음 | 처음 누르면 이전에 설정된 시작 표시 위치부터 현재 리뷰 커서 위치까지 텍스트가 선택됩니다. 시스템 캐럿이 텍스트에 도달할 수 있으면 선택된 텍스트로 이동합니다. 이 키를 두 번째 누르면 텍스트가 Windows 클립보드에 복사됩니다
복사 시작 표시로 리뷰 커서 이동 | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | 없음 | 이전에 설정된 복사 시작 표시 위치로 리뷰 커서를 이동합니다
텍스트 서식 알림 | NVDA+shift+f | NVDA+shift+f | 없음 | 리뷰 커서가 현재 위치한 텍스트의 서식을 알립니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드에서 정보가 표시됩니다
현재 기호 발음 알림 | 없음 | 없음 | 없음 | 리뷰 커서가 위치한 기호를 말합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드에서 기호와 해당 기호를 말하는 데 사용된 텍스트가 표시됩니다.

### 검토 모드

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
다음 검토 모드로 전환 | NVDA+숫자패드7 | NVDA+Page Up | 두 손가락 위로 쓸기 | 다음 사용 가능한 검토 모드로 전환합니다
이전 검토 모드로 전환 | NVDA+숫자패드1 | NVDA+Page Down | 두 손가락 아래로 쓸기 | 이전 사용 가능한 검토 모드로 전환합니다

### 마우스를 이용한 탐색

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
왼쪽 마우스 버튼 클릭 | numpadDivide | NVDA+[ | 없음 | 왼쪽 마우스 버튼을 한 번 클릭합니다. 이 키를 빠르게 두 번 눌러 일반적인 더블 클릭을 수행할 수 있습니다
왼쪽 마우스 버튼 잠금 | shift+numpadDivide | NVDA+control+[ | 없음 | 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태로 잠급니다. 다시 눌러 해제합니다. 마우스를 드래그하려면 이 키를 눌러 왼쪽 버튼을 잠근 다음, 마우스를 물리적으로 움직이거나 다른 마우스 라우팅 명령 중 하나를 사용합니다
오른쪽 마우스 클릭 | numpadMultiply | NVDA+] | 탭하고 누르기 | 오른쪽 마우스 버튼을 한 번 클릭합니다. 주로 마우스 위치에서 컨텍스트 메뉴를 여는 데 사용됩니다.
오른쪽 마우스 버튼 잠금 | shift+numpadMultiply | NVDA+control+] | 없음 | 오른쪽 마우스 버튼을 누른 상태로 잠급니다. 다시 눌러 해제합니다. 마우스를 드래그하려면 이 키를 눌러 오른쪽 버튼을 잠근 다음, 마우스를 물리적으로 움직이거나 다른 마우스 라우팅 명령 중 하나를 사용합니다
마우스 위치에서 위로 스크롤 | 없음 | 없음 | 없음 | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 위로 스크롤합니다
마우스 위치에서 아래로 스크롤 | none | none | none | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 아래로 스크롤합니다
마우스 위치에서 왼쪽으로 스크롤 | none | none | none | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 왼쪽으로 스크롤합니다
마우스 위치에서 오른쪽으로 스크롤 | none | none | none | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 오른쪽으로 스크롤합니다
마우스 포인터를 현재 탐색 객체로 이동 | NVDA+numpadDivide | NVDA+shift+m | none | 마우스를 현재 탐색 객체 및 리뷰 커서 위치로 이동합니다
마우스 아래 객체로 이동 | NVDA+numpadMultiply | NVDA+shift+n | none | 탐색 객체를 마우스 위치에 있는 객체로 설정합니다

## 브라우즈 모드

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
브라우즈/포커스 모드 전환 | NVDA+스페이스 | 포커스 모드와 브라우즈 모드 간 전환
포커스 모드 종료 | Escape | 포커스 모드로 자동 전환된 경우 브라우즈 모드로 돌아갑니다.
브라우즈 모드 문서 새로 고침 | NVDA+F5 | 현재 문서 내용을 새로 고칩니다 (문서 내용 일부가 누락된 경우 유용합니다. Microsoft Word 및 Outlook에서는 사용할 수 없습니다.)
찾기 | NVDA+Control+F | 현재 문서에서 찾을 텍스트를 입력할 수 있는 대화 상자를 엽니다. 자세한 내용은 텍스트 검색하기를 참조하세요.
다음 찾기 | NVDA+F3 | 문서에서 이전에 검색한 텍스트의 다음 항목을 찾습니다.
이전 찾기 | NVDA+Shift+F3 | 문서에서 이전에 검색한 텍스트의 이전 항목을 찾습니다.

### 한 글자 명령

다음 키들은 단독으로 사용 시 다음 사용 가능한 요소로 이동하며, Shift 키와 함께 사용하면 이전 요소로 이동합니다:

- h: 헤딩
- l: 목록
- i: 목록 항목
- t: 표
- k: 링크
- n: 링크가 아닌 텍스트
- f: 서식란
- u: 방문하지 않은 링크
- v: 방문한 링크
- e: 입력란
- b: 버튼
- x: 체크 상자
- c: 콤보 상자
- r: 라디오 버튼
- q: 인용문
- s: 구분선
- m: 프레임
- g: 그래픽
- d: 랜드마크
- o: 임베디드 객체 (오디오 및 비디오 플레이어, 응용 프로그램, 대화상자 등)
- 1 ~ 9: 각각 수준 1에서 9까지의 헤딩
- a: 주석 (논평, 편집자 수정 등)
- `p`: 텍스트 문단
- w: 철자 오류

목록 및 표와 같은 컨테이너 요소의 처음 또는 끝으로 이동하려면:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
컨테이너 시작으로 이동 | Shift+쉼표 | 캐럿이 위치한 컨테이너(목록, 표 등)의 시작 부분으로 이동합니다
컨테이너 끝 다음으로 이동 | 쉼표 | 캐럿이 위치한 컨테이너(목록, 표 등)의 끝 다음으로 이동합니다

현재 문서에 대해 한 글자 명령 사용을 켜거나 끄려면 NVDA+Shift+스페이스를 누르십시오.

### 요소 목록

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
브라우즈 모드 요소 목록 | NVDA+f7 | 문서에 포함된 여러 유형의 요소 목록 표시

### 텍스트 검색

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
텍스트 찾기 | NVDA+control+f | 검색 대화 상자를 엽니다
다음 찾기 | NVDA+f3 | 현재 검색어의 다음 항목을 검색합니다
이전 찾기 | NVDA+shift+f3 | 현재 검색어의 이전 항목을 검색합니다

### 포함된 객체

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
포함된 브라우즈 모드 문서로 이동 | NVDA+Control+Space | 현재 임베디드 객체에서 나와 객체를 포함하고 있는 문서로 포커스를 이동합니다

### 네이티브 선택 모드

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
네이티브 선택 모드 켬/끔 전환하기 | `NVDA+shift+f10` | 네이티브 선택 모드 켬/끔 전환하기

## 수학 콘텐츠 읽기

### 상호작용형 탐색

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
수식 내용과 상호작용 | NVDA+alt+m | 수식 내용과의 상호작용을 시작합니다.

## 점자

### 점자 입력

7점을 누르면 마지막으로 입력된 점자 셀 또는 문자가 지워집니다. 8점은 모든 점자 입력을 번역하고 Enter 키를 누릅니다. 7점 + 8점을 누르면 공백을 추가하거나 Enter 키를 누르지 않고 모든 점자 입력을 번역합니다.

## 시각

### 스크린 커튼

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
화면 커튼 상태 전환 | `NVDA+control+escape` | 화면을 검게 하려면 활성화하고 화면 내용을 표시하려면 비활성화합니다. 한 번 누르면 NVDA를 다시 시작할 때까지 화면 커튼이 활성화됩니다. 두 번 누르면 비활성화할 때까지 화면 커튼이 활성화됩니다.

## 콘텐츠 인식

### Windows OCR

Windows OCR을 사용하여 현재 탐색기 객체의 텍스트를 인식하려면 NVDA+r을 누르십시오.

## 응용 프로그램별 기능

### Microsoft Word

#### 자동 열 및 행 머리글 읽기

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
열 머리글 설정 | `NVDA+shift+c` | 한 번 누르면 이 셀이 열 머리글을 포함하는 행의 첫 번째 머리글 셀이며, 해당 행 아래의 열 사이를 이동할 때 자동으로 안내되어야 함을 NVDA에 알립니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.
행 머리글 설정 | `NVDA+shift+r` | 한 번 누르면 이 셀이 행 머리글을 포함하는 열의 첫 번째 머리글 셀이며, 해당 열 다음의 행 사이를 이동할 때 자동으로 안내되어야 함을 NVDA에 알립니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.

#### Microsoft Word에서의 브라우즈 모드

Microsoft Word에서 브라우즈 모드를 켜고 끄려면 NVDA+스페이스바를 누르십시오.

##### 요소 목록

Microsoft Word의 브라우즈 모드에서 NVDA+F7을 눌러 요소 목록에 접근할 수 있습니다.

#### 메모 알림

현재 캐럿 위치의 댓글을 들으려면 `NVDA+Alt+C`를 누릅니다. 두 번 누르면 해당 내용을 브라우징 가능한 메시지 창에 표시합니다.

### 마이크로소프트 엑셀

#### 자동 열 및 행 머리글 읽기

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
열 헤더 설정 | `NVDA+shift+c` | 한 번 누르면 이 셀이 열 헤더가 포함된 행의 첫 번째 헤더 셀임을 NVDA에 알립니다. 이 행 아래에서 열 사이를 이동할 때 자동으로 해당 헤더를 알려줍니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.
행 헤더 설정 | `NVDA+shift+r` | 한 번 누르면 이 셀이 행 헤더가 포함된 열의 첫 번째 헤더 셀임을 NVDA에 알립니다. 이 열 다음의 행 사이를 이동할 때 자동으로 해당 헤더를 알려줍니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.

#### 요소 목록

Excel에서 요소 목록에 접근하려면 `NVDA+f7` 키를 누릅니다.

#### 노트 알림

현재 초점이 있는 셀의 노트를 읽으려면 `NVDA+Alt+C`를 누릅니다. 두 번 누르면 탐색 가능한 메시지에 정보가 표시됩니다. Microsoft Excel 2016, 365 및 이후 버전에서는 기존 메모가 "노트"로 이름이 변경되었습니다.

특정 노트를 추가하거나 편집하려면 초점이 있는 셀에서 Shift+F2를 누릅니다.

#### 보호된 셀 읽기

잠긴 셀로 이동하려면 NVDA+스페이스바를 눌러 브라우즈 모드로 전환하십시오. 그런 다음 화살표 키와 같은 표준 Excel 이동 명령을 사용하여 현재 워크시트의 모든 셀 사이를 이동할 수 있습니다.

### Microsoft PowerPoint

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
발표자 노트 읽기 전환 | control+shift+s | 슬라이드 쇼 실행 중, 이 명령은 슬라이드의 발표자 노트와 슬라이드 콘텐츠 간 읽기 모드를 전환합니다. 이는 NVDA가 읽는 내용에만 영향을 미치며 화면에 표시되는 내용에는 영향을 주지 않습니다.

### foobar2000

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
남은 시간 알림 | control+shift+r | 현재 재생 중인 트랙의 남은 시간을 알려줍니다.
경과 시간 알림 | control+shift+e | 현재 재생 중인 트랙의 경과 시간을 알려줍니다.
트랙 길이 알림 | control+shift+t | 현재 재생 중인 트랙의 길이를 알려줍니다.

### Miranda IM

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
최근 메시지 알림 | NVDA+control+1-4 | 누른 번호에 따라 최근 메시지 중 하나를 읽어줍니다. 예를 들어, NVDA+control+2는 두 번째 최신 메시지를 읽습니다.

### Poedit

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
번역가용 주석 보고 | `control+shift+a` | 번역가용 주석이 있을 경우 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 주석을 표시합니다
주석 보고 | `control+shift+c` | 주석 창의 주석을 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 주석을 표시합니다
이전 원본 텍스트 보고 | `control+shift+o` | 이전 원본 텍스트가 있을 경우 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 텍스트를 표시합니다
번역 경고 보고 | `control+shift+w` | 번역 경고가 있을 경우 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 경고를 표시합니다

### PC용 Kindle

PageDown 키를 눌러 수동으로 다음 페이지로 넘어가고 PageUp 키를 눌러 이전 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

#### 텍스트 선택

텍스트를 선택한 후, 응용 프로그램 키 또는 Shift+F10 키를 누르면 선택 항목으로 작업할 수 있는 사용 가능한 옵션이 표시됩니다.

### 아자르디

추가된 도서의 테이블 뷰에서:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
Enter | Enter | 선택한 도서를 엽니다.
컨텍스트 메뉴 | 응용 프로그램 키 | 선택한 도서의 컨텍스트 메뉴를 엽니다.

### Windows 콘솔

이전 버전의 Windows 콘솔에서 NVDA로 텍스트를 리뷰할 때 다음 Windows 콘솔 내장 키보드 단축키가 유용할 수 있습니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
위로 스크롤 | Control+위쪽 화살표 | 콘솔 창을 위로 스크롤하여 이전 텍스트를 읽을 수 있습니다.
아래로 스크롤 | Control+아래쪽 화살표 | 콘솔 창을 아래로 스크롤하여 이후 텍스트를 읽을 수 있습니다.
처음으로 스크롤 | Control+Home | 콘솔 창을 버퍼의 처음으로 스크롤합니다.
끝으로 스크롤 | Control+End | 콘솔 창을 버퍼의 끝으로 스크롤합니다.

## NVDA 구성하기

대화상자에서 `f1` 키를 누르면 현재 초점이 맞춰진 설정이나 대화상자와 관련된 사용자 가이드 단락이 열립니다.

### NVDA 설정

#### 일반

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
일반 설정 열기 | `NVDA+Control+G` | `NVDA+Control+G` | NVDA 설정 대화상자의 일반 범주에서는 인터페이스 언어, 업데이트 확인 여부 등 NVDA의 전반적인 동작을 설정합니다.

#### 음성 설정

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
음성 설정 열기 | `NVDA+Control+V` | `NVDA+Control+V` | NVDA 설정 대화상자의 음성 범주에는 음성 합성 엔진을 변경하고 선택한 합성 엔진의 음성 특성을 조절하는 옵션이 있습니다.
구두점/기호 레벨 | NVDA+p | NVDA+p | 이 옵션을 사용하여 단어로 읽을 구두점 및 기타 기호의 양을 선택할 수 있습니다.

#### 음성 엔진 선택

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
음성 엔진 선택 대화상자 열기 | `NVDA+control+s` | `NVDA+control+s` | NVDA 설정 대화상자의 음성 범주에 있는 변경... 버튼을 눌러 열 수 있는 음성 엔진 대화상자에서는 NVDA가 음성 출력에 사용할 음성 엔진을 선택할 수 있습니다.

#### 음성 엔진 설정 고리

명령 이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
다음 음성 설정 항목으로 이동 | NVDA+control+오른쪽 화살표 | NVDA+shift+control+오른쪽 화살표 | 현재 항목 다음의 사용 가능한 음성 설정 항목으로 이동하며, 마지막 항목 다음에는 다시 첫 항목으로 순환합니다.
이전 음성 설정 항목으로 이동 | NVDA+control+왼쪽 화살표 | NVDA+shift+control+왼쪽 화살표 | 현재 항목 이전의 사용 가능한 음성 설정 항목으로 이동하며, 첫 항목 이전에는 다시 마지막 항목으로 순환합니다.
현재 음성 설정 값 증가 | NVDA+control+위쪽 화살표 | NVDA+shift+control+위쪽 화살표 | 현재 음성 설정 값을 증가시킵니다. 예: 속도 증가, 다음 음성 선택, 볼륨 증가
현재 음성 설정 값 크게 증가 | `NVDA+control+pageUp` | `NVDA+shift+control+pageUp` | 현재 음성 설정 값을 더 큰 단위로 증가시킵니다. 예: 음성 설정에서는 20개 음성 단위로 건너뛰고, 슬라이더 설정(속도, 높낮이 등)에서는 최대 20%씩 값을 증가시킵니다.
현재 음성 설정 값 감소 | NVDA+control+아래쪽 화살표 | NVDA+shift+control+아래쪽 화살표 | 현재 음성 설정 값을 감소시킵니다. 예: 속도 감소, 이전 음성 선택, 볼륨 감소
현재 음성 설정 값 크게 감소 | `NVDA+control+pageDown` | `NVDA+shift+control+pageDown` | 현재 음성 설정 값을 더 큰 단위로 감소시킵니다. 예: 음성 설정에서는 20개 음성 단위로 뒤로 건너뛰고, 슬라이더 설정에서는 최대 20%씩 값을 감소시킵니다.

#### 점자

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
점자 모드 | `NVDA+alt+t` | `NVDA+alt+t` | 이 옵션을 사용하면 사용 가능한 점자 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
점자 연동 | NVDA+Control+T | NVDA+Control+T | 이 옵션은 점자 디스플레이가 시스템 포커스/캐럿, 탐색 객체/리뷰 커서 또는 둘 다를 따라갈지 선택할 수 있게 합니다.

#### 점자 디스플레이 선택

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
점자 디스플레이 선택 대화상자 열기 | `NVDA+control+a` | `NVDA+control+a` | NVDA 설정 대화상자의 점자 범주에 있는 변경... 버튼을 눌러 열 수 있는 점자 디스플레이 선택 대화상자에서는 NVDA가 점자 출력에 사용할 점자 디스플레이를 선택할 수 있습니다.

#### 오디오

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
오디오 설정 열기 | `NVDA+control+u` | `NVDA+control+u` | NVDA 설정 대화상자의 오디오 범주에는 오디오 출력의 여러 가지 측면을 변경할 수 있는 옵션이 있습니다.
오디오 더킹 모드 | `NVDA+shift+d` | `NVDA+shift+d` | 이 옵션은 NVDA가 음성을 출력하는 동안 또는 NVDA가 실행 중인 동안 항상 다른 응용 프로그램의 볼륨을 낮출지 여부를 선택합니다.

##### 소리 분할

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
사운드 분리 모드 순환 | `NVDA+alt+s` | 사운드 분리 모드 간 순환.

#### 키보드

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
키보드 설정 열기 | `NVDA+control+k` | `NVDA+control+k` | NVDA 설정 대화상자의 키보드 범주에는 키보드를 사용하고 입력할 때 NVDA가 작동하는 방식을 설정하는 옵션이 있습니다.
입력한 글자 알림 | `NVDA+2` | `NVDA+2` | 이 옵션은 키보드로 문자를 입력할 때 NVDA가 해당 문자를 읽어주는 시점을 제어합니다.
입력한 단어 말하기 | `NVDA+3` | `NVDA+3` | 이 옵션은 NVDA가 키보드로 입력하는 단어를 읽어주는 시점을 제어합니다.
단축키 말하기 | NVDA+4 | NVDA+4 | 이 옵션을 활성화하면 키보드에서 입력하는 모든 비문자 키를 NVDA가 알려줍니다. 여기에는 Ctrl 키와 다른 글자 키의 조합 등도 포함됩니다.

#### 마우스

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
마우스 설정 열기 | `NVDA+control+m` | `NVDA+control+m` | NVDA 설정 대화상자의 마우스 범주에서는 마우스 추적, 마우스 좌표 신호음 재생 및 기타 마우스 사용 옵션을 설정할 수 있습니다.
마우스 따라 읽기 사용 | NVDA+m | NVDA+m | 이 기능을 켜면, 화면에서 마우스 포인터를 움직일 때마다 NVDA가 포인터 아래의 텍스트를 읽어줍니다. 객체 탐색 대신 마우스를 직접 움직여 화면 내용을 찾는 데 유용합니다.

#### 리뷰 커서

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
시스템 초점 따라가기 | NVDA+7 | NVDA+7 | 이 옵션을 켜면, 초점이 변경될 때마다 리뷰 커서는 항상 현재 시스템 초점과 동일한 객체에 놓입니다.
시스템 캐럿 따라가기 | NVDA+6 | NVDA+6 | 이 옵션을 켜면, 시스템 캐럿이 이동할 때마다 리뷰 커서도 해당 위치로 자동 이동됩니다.

#### 객체 표시

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
객체 표시 설정 열기 | `NVDA+control+o` | `NVDA+control+o` | NVDA 설정 대화상자의 객체 표시 범주에서는 설명, 위치 정보 등 컨트롤에 대해 NVDA가 얼마나 많은 정보를 표시할지 설정합니다.
진행률 막대 출력 | NVDA+u | NVDA+u | 이 옵션은 NVDA가 진행률 막대 업데이트를 사용자에게 알리는 방식을 제어합니다.
동적 콘텐츠 변경 사항 알림 | NVDA+5 | NVDA+5 | 터미널이나 채팅 프로그램의 대화 내역 창과 같은 특정 객체에서 새 콘텐츠 알림 여부를 전환합니다.

#### 브라우즈 모드

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
브라우즈 모드 설정 열기 | `NVDA+control+b` | `NVDA+control+b` | NVDA 설정 대화 상자의 브라우즈 모드 범주는 웹 페이지와 같은 복잡한 문서를 읽고 탐색할 때 NVDA의 동작을 설정하는 데 사용됩니다.
화면 레이아웃 사용 | NVDA+v | NVDA+v | 이 옵션은 브라우즈 모드가 클릭 가능한 내용(링크, 버튼, 필드)을 별도의 줄에 표시할지, 아니면 시각적으로 보이는 대로 텍스트 흐름 안에 포함할지 지정합니다.

#### 문서 서식 알림

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
문서 서식 알림 설정 열기 | `NVDA+control+d` | `NVDA+control+d` | 이 범주의 대부분 옵션은 문서 내에서 커서를 이동할 때 어떤 유형의 서식을 알림받을지 설정하기 위한 것입니다.

#### 고급 설정

##### 주석

"시스템 캐럿 위치의 주석 상세 정보 요약 보고"를 실행하려면 NVDA+d를 누르십시오.

### 환경 설정 저장 및 다시 로드하기

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
환경 설정 저장 | `NVDA+control+c` | `NVDA+control+c` | NVDA 종료 시 현재 환경 설정이 손실되지 않도록 저장합니다
환경 설정 되돌리기 | `NVDA+control+r` | `NVDA+control+r` | 한 번 누르면 마지막으로 저장한 시점의 환경 설정으로 되돌립니다. 세 번 누르면 초기 설정값으로 되돌립니다.

### 환경 설정 프로필

#### 기본 관리

- NVDA+Control+P: 환경 설정 프로필 대화 상자를 엽니다.

## 원격 접속

### 원격제어 단축키 요약

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
원격 연결 전환 | `NVDA+alt+r` | 새 원격제어 세션을 시작하거나, 세션이 이미 진행 중인 경우 연결을 끊습니다.
제어 전환 | `NVDA+alt+tab` | 원격 컴퓨터와 로컬 컴퓨터 간의 제어를 전환합니다.
연결 | 없음 | 새 원격제어 세션을 시작합니다. 보안 모드에서는 사용할 수 없습니다.
링크 복사 | 없음 | 원격 세션 링크를 클립보드에 복사합니다.
연결 끊기 | 없음 | 기존 원격제어 세션을 종료합니다.
원격 음소거 | 없음 | 원격 컴퓨터에서 오는 음성을 음소거하거나 음소거 해제합니다.
클립보드 전송 | 없음 | 클립보드의 내용을 원격 컴퓨터로 전송합니다.
`control+alt+delete` 키 전송 | None | 제어중인 컴퓨터로 control+alt+delete` 키를 전송합니다.

## 기타 도구

### 로그 뷰어

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
로그 뷰어 열기 | `NVDA+f1` | 로그 뷰어를 열고 현재 탐색 객체에 대한 개발자 정보를 표시합니다.
로그 일부를 클립보드로 복사 | `NVDA+control+shift+f1` | 이 명령을 한 번 누르면 캡처할 로그 내용의 시작 지점을 설정합니다. 두 번째 누르면 시작 지점부터의 로그 내용을 클립보드로 복사합니다.

### 플러그인 다시 로드

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
플러그인 다시 불러오기 | `NVDA+control+f3` | NVDA의 전역 플러그인 및 앱 모듈을 다시 불러옵니다.
로드된 앱 모듈 및 실행 파일 보고 | `NVDA+control+f1` | 키보드 포커스가 있는 응용 프로그램과 관련된 앱 모듈의 이름(있는 경우)과 실행 파일의 이름을 보고합니다.

## 지원되는 점자 디스플레이

### Freedom Scientific Focus/PAC Mate 시리즈

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | topRouting1 (디스플레이의 첫 번째 셀)
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | topRouting20/40/80 (디스플레이의 마지막 셀)
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | leftAdvanceBar
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | rightAdvanceBar
점자 출력 연동 전환 | leftGDFButton+rightGDFButton
왼쪽 위즈 휠 동작 전환 | leftWizWheelPress
왼쪽 위즈 휠 동작으로 뒤로 이동 | leftWizWheelUp
왼쪽 위즈 휠 동작으로 앞으로 이동 | leftWizWheelDown
오른쪽 위즈 휠 동작 전환 | rightWizWheelPress
오른쪽 위즈 휠 동작으로 뒤로 이동 | rightWizWheelUp
오른쪽 위즈 휠 동작으로 앞으로 이동 | rightWizWheelDown
점자 셀로 라우팅 | routing
Shift+Tab 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot2
탭 키 | brailleSpaceBar+dot4+dot5
위쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot1
아래쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot4
control+왼쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot2
control+오른쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot5
왼쪽 화살표 | brailleSpaceBar+dot3
오른쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot6
home 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot3
end 키 | brailleSpaceBar+dot4+dot6
control+home 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
컨트롤+엔드 키 | brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
알트 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
알트+탭 키 | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
알트+시프트+탭 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot5+dot6
윈도우+탭 키 | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4
이스케이프 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot5
윈도우 키 | brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
스페이스 키 | brailleSpaceBar
컨트롤 키 토글 | brailleSpaceBar+dot3+dot8
알트 키 토글 | brailleSpaceBar+dot6+dot8
윈도우 키 전환 | brailleSpaceBar+dot4+dot8
NVDA 키 전환 | brailleSpaceBar+dot5+dot8
Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot7+dot8
Control 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot3+dot7+dot8
Alt 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot6+dot7+dot8
윈도우 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot4+dot7+dot8
NVDA 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot5+dot7+dot8
Control 및 Alt 키 전환 | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot8
Control, Alt 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot7+dot8
윈도우+D 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
현재 줄 읽기 | 점자 스페이스바+1점+4점
NVDA 메뉴 | 점자 스페이스바+1점+3점+4점+5점

로커 바 키가 있는 최신 Focus 모델(focus 40, focus 80, focus blue)의 경우:

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 왼쪽 로커 바 위, 오른쪽 로커 바 위
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | 왼쪽 로커 바 아래, 오른쪽 로커 바 아래

Focus 80 전용:

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽 범퍼 바 위, 오른쪽 범퍼 바 위
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 왼쪽 범퍼 바 아래, 오른쪽 범퍼 바 아래

### 옵텔렉 ALVA 6 시리즈/프로토콜 변환기

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | t1, etouch1
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | t2
현재 초점으로 이동 | t3
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | t4
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | t5, etouch3
점자 셀로 라우팅 | routing
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | secondary routing
HID 키보드 시뮬레이션 전환 | t1+spEnter
리뷰 커서 맨 윗줄로 이동 | t1+t2
리뷰 커서 맨 아랫줄로 이동 | t4+t5
점자 고정 대상 전환 | t1+t3
제목 읽기 | etouch2
상태 표시줄 읽기 | etouch4
Shift+Tab 키 | sp1
Alt 키 | sp2, alt
Escape 키 | sp3
Tab 키 | sp4
위쪽 화살표 키 | spUp
아래쪽 화살표 키 | spDown
왼쪽 화살표 키 | spLeft
오른쪽 화살표 키 | spRight
엔터 키 | spEnter, enter
날짜/시간 알림 | sp2+sp3
NVDA 메뉴 | sp1+sp3
윈도우+D 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | sp1+sp4
윈도우+B 키 (시스템 트레이로 포커스 이동) | sp3+sp4
윈도우 키 | sp1+sp2, windows
alt+tab 키 | sp2+sp4
control+home 키 | t3+spUp
control+end 키 | t3+spDown
home 키 | t3+spLeft
end 키 | t3+spRight
control 키 | control

### Handy Tech 점자 디스플레이

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽, 위, b3
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽, 아래, b6
이전 줄로 점자 디스플레이 이동 | b4
다음 줄로 점자 디스플레이 이동 | b5
점자 셀로 라우팅 | routing
shift+tab 키 | esc, 왼쪽 삼중 동작 키 위+아래
alt 키 | b2+b4+b5
escape 키 | b4+b6
tab 키 | enter, 오른쪽 삼중 동작 키 위+아래
enter 키 | esc+enter, 왼쪽+오른쪽 삼중 동작 키 위+아래, joystickAction
위쪽 화살표 키 | joystickUp
아래쪽 화살표 키 | joystickDown
왼쪽 화살표 키 | joystickLeft
오른쪽 화살표 키 | joystickRight
NVDA 메뉴 | b2+b4+b5+b6
점자 고정 토글 | b2
점자 커서 토글 | b1
초점 내용 표시 토글 | b7
점자 입력 토글 | space+b1+b3+b4 (space+대문자 B)

### MDV Lilli

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | LF
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | RG
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | UP
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | DN
점자 셀로 라우팅 | route
shift+tab 키 | SLF
tab 키 | SRG
alt+tab 키 | SDN
alt+shift+tab 키 | SUP

### Baum/Humanware/APH/Orbit 점자 디스플레이

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `d2`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `d5`
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | `d1`
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | `d3`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
`shift+tab` 키 | `space+dot1+dot3`
`tab` 키 | `space+dot4+dot6`
`alt` 키 | `space+dot1+dot3+dot4` (`space+m`)
`escape` 키 | `space+dot1+dot5` (`space+e`)
`windows` 키 | `space+dot3+dot4`
`alt+tab` 키 | `space+dot2+dot3+dot4+dot5` (`space+t`)
NVDA 메뉴 | `space+dot1+dot3+dot4+dot5` (`space+n`)
`윈도우+D` 키 (모든 애플리케이션 최소화) | `스페이스+1-4-5점` (`스페이스+d`)
모두 읽기 | `스페이스+1-2-3-4-5-6점`

조이스틱이 있는 디스플레이의 경우:

기능 | 키
--- | ---
위쪽 화살표 키 | 위
아래쪽 화살표 키 | 아래
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽
엔터 키 | 선택

### 헤도 ProfiLine USB

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | K1
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | K3
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | B2
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | B5
점자 셀로 라우팅 | routing
점자 출력 내용 고정/해제 | K2
모두 읽기 | B6

### hedo MobilLine USB

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | K1
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | K3
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | B2
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | B5
점자 셀로 라우팅 | routing
점자 연동 대상 전환 | K2
모두 읽기 | B6

### HumanWare Brailliant BI/B 시리즈 / BrailleNote Touch

#### 모든 모델의 키 할당

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 위쪽
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | 아래쪽
점자 셀로 라우팅 | 라우팅
점자 연결 대상 전환 | 위쪽+아래쪽
위쪽 화살표 키 | 스페이스+1점
아래쪽 화살표 키 | 스페이스+4점
왼쪽 화살표 키 | 스페이스+3점
오른쪽 화살표 키 | space+dot6
shift+tab 키 | space+dot1+dot3
tab 키 | space+dot4+dot6
alt 키 | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
esc 키 | space+dot1+dot5 (space+e)
enter 키 | dot8
windows 키 | space+dot3+dot4
alt+tab 키 | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA 메뉴 | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
모두 읽기 | 스페이스+1점+2점+3점+4점+5점+6점

#### Brailliant BI 32, BI 40, B 80용 키 할당

이름 | 키
--- | ---
NVDA 메뉴 | c1+c3+c4+c5 (command n)
윈도우+d 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | c1+c4+c5 (command d)
모두 읽기 | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Brailliant BI 14용 키 할당

이름 | 키
--- | ---
위쪽 화살표 키 | 조이스틱 위
아래쪽 화살표 키 | 조이스틱 아래
왼쪽 화살표 키 | 조이스틱 왼쪽
오른쪽 화살표 키 | 조이스틱 오른쪽
Enter 키 | 조이스틱 동작

### 힘스 브레일센스/브레일엣지/스마트비틀/싱크브레일 시리즈

이름 | 키
--- | ---
점자 셀로 라우팅 | 라우팅
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
리뷰에서 이전 줄로 이동 | rightSideUpArrow
리뷰에서 다음 줄로 이동 | rightSideDownArrow
리뷰에서 이전 문자로 이동 | rightSideLeftArrow
리뷰에서 다음 문자로 이동 | rightSideRightArrow
현재 초점으로 이동 | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
컨트롤 키 | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
윈도우 키 | f7, smartbeetle:f2
알트 키 | dot1+dot3+dot4+space, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
쉬프트 키 | f5
인서트 키 | dot2+dot4+space, f6
메뉴 키 | dot1+dot2+dot3+dot4+space, f8
Caps Lock 키 | dot1+dot3+dot6+space
탭 키 | dot4+dot5+space, f3, brailleedge:f2
쉬프트+알트+탭 키 | f2+f3+f1
알트+탭 키 | f2+f3
쉬프트+탭 키 | dot1+dot2+space
End 키 | dot4+dot6+스페이스
Control+End 키 | dot4+dot5+dot6+스페이스
Home 키 | dot1+dot3+스페이스, smartbeetle:f4
Control+Home 키 | dot1+dot2+dot3+스페이스
Alt+F4 키 | dot1+dot3+dot5+dot6+스페이스
왼쪽 화살표 키 | dot3+스페이스, leftSideLeftArrow
Control+Shift+왼쪽 화살표 키 | dot2+dot8+스페이스+f1
Control+왼쪽 화살표 키 | dot2+스페이스
Shift+Alt+왼쪽 화살표 키 | dot2+dot7+f1
`Alt+왼쪽 화살표` | `dot2+dot7+스페이스`
오른쪽 화살표 키 | dot6+스페이스, 왼쪽 오른쪽 화살표
컨트롤+시프트+오른쪽 화살표 키 | dot5+dot8+스페이스+f1
컨트롤+오른쪽 화살표 키 | dot5+스페이스
시프트+알트+오른쪽 화살표 키 | dot5+dot7+f1
`알트+오른쪽 화살표` | `dot5+dot7+스페이스`
페이지 업 키 | dot1+dot2+dot6+스페이스
컨트롤+페이지 업 키 | dot1+dot2+dot6+dot8+스페이스
위쪽 화살표 키 | dot1+스페이스, 왼쪽 위쪽 화살표
컨트롤+시프트+위쪽 화살표 키 | dot2+dot3+dot8+스페이스+f1
컨트롤+위쪽 화살표 키 | dot2+dot3+스페이스
Shift+Alt+위쪽 화살표 키 | 점2+점3+점7+f1
`Alt+위쪽 화살표` | `점2+점3+점7+스페이스`
Shift+위쪽 화살표 키 | leftSideScrollDown+스페이스
PageDown 키 | 점3+점4+점5+스페이스
Ctrl+PageDown 키 | 점3+점4+점5+점8+스페이스
아래쪽 화살표 키 | 점4+스페이스, leftSideDownArrow
Ctrl+Shift+아래쪽 화살표 키 | 점5+점6+점8+스페이스+f1
Ctrl+아래쪽 화살표 키 | 점5+점6+스페이스
Shift+Alt+아래쪽 화살표 키 | 점5+점6+점7+f1
`Alt+아래쪽 화살표` | `점5+점6+점7+스페이스`
shift+아래 화살표 키 | 스페이스+오른쪽 스크롤 다운
esc 키 | 점1+점5+스페이스, F4, BrailleEdge:F1
Delete 키 | 점1+점3+점5+스페이스, 점1+점4+점5+스페이스
F1 키 | 점1+점2+점5+스페이스
F3 키 | 점1+점4+점8+스페이스
F4 키 | 점7+F3
Windows+B 키 | 점1+점2+F1
Windows+D 키 | 점1+점4+점5+F1
Control+Insert 키 | SmartBeetle:F1+오른쪽 스크롤
Alt+Insert 키 | SmartBeetle:F3+오른쪽 스크롤

### 세이카 점자 디스플레이

#### 세이카 버전 3, 4, 5 (40셀), 세이카80 (80셀)

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 이전 내용 스크롤 | 왼쪽
점자 디스플레이 다음 내용 스크롤 | 오른쪽
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | b3
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | b4
점자 연결 모드 전환 | b5
모두 읽기 | b6
탭 | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA 메뉴 | left+right
점자 셀로 라우팅 | 라우팅

#### MiniSeika (16, 24셀), V6, V6Pro (40셀)

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
모두 읽기 | space+Backspace
NVDA 메뉴 | Left+Right
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | LJ up
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | LJ down
점자 자동 따라가기 전환 | LJ center
탭 | LJ right
Shift+탭 | LJ left
위쪽 화살표 키 | RJ up
아래쪽 화살표 키 | RJ down
왼쪽 화살표 키 | RJ left
오른쪽 화살표 키 | RJ right
점자 셀로 라우팅 | routing
Shift+위쪽 화살표 키 | Space+RJ up, Backspace+RJ up
Shift+아래쪽 화살표 키 | Space+RJ down, Backspace+RJ down
Shift+왼쪽 화살표 키 | Space+RJ left, Backspace+RJ left
Shift+오른쪽 화살표 키 | Space+RJ right, Backspace+RJ right
Enter 키 | RJ center, dot8
Esc 키 | 스페이스+RJ center
윈도 키 | 백스페이스+RJ center
스페이스 키 | 스페이스, 백스페이스
백스페이스 키 | 점7
Page Up 키 | 스페이스+LJ right
Page Down 키 | 스페이스+LJ left
Home 키 | 스페이스+LJ up
End 키 | 스페이스+LJ down
Control+Home 키 | 백스페이스+LJ up
Control+End 키 | 백스페이스+LJ down

### Papenmeier BRAILLEX 최신 모델

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 위쪽
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
점자 셀로 라우팅 | 라우팅
리뷰 커서의 현재 문자 보고 | l1
현재 탐색 객체 활성화 | l2
점자 연결 대상 전환 | r2
제목 읽기 | l1+up
상태 표시줄 읽기 | l2+down
상위 객체로 이동 | up2
첫 번째 하위 객체로 이동 | dn2
이전 객체로 이동 | left2
다음 객체로 이동 | right2
점자 셀 아래 텍스트 서식 읽기 | upper routing row

이름 | 키
--- | ---
esc 키 | 스페이스 점 7
위쪽 화살표 키 | 스페이스 점 2
왼쪽 화살표 키 | 스페이스 점 1
오른쪽 화살표 키 | 스페이스 + 4점
아래쪽 화살표 | 스페이스 + 5점
컨트롤 키 | lt+2점
알트 키 | lt+3점
컨트롤+이스케이프 키 | 스페이스 + 1 2 3 4 5 6점
탭 키 | 스페이스 + 3 7점

### Papenmeier Braille BRAILLEX 구형 모델

EAB 지원 장치:

기능명 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | up
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
해당 점자 셀로 이동 | routing
리뷰 커서의 현재 문자 알림 | l1
현재 탐색기 객체 활성화하기 | l2
제목 읽기 | l1up
상태 표시줄 읽기 | l2down
상위 객체로 이동 | up2
첫 번째 하위 객체로 이동 | dn2
다음 객체로 이동 | right2
이전 객체로 이동 | left2
점자 셀에 해당하는 텍스트 서식 읽기 | upper routing strip

브레일렉스 타이니:

이름 | Key
--- | ---
리뷰 커서의 현재 문자 읽기 | l1
현재 네비게이터 객체 활성화 | l2
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | up
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
점자 고정 대상 전환 | r2
상위 객체로 이동 | r1+up
첫 번째 하위 객체로 이동 | r1+dn
이전 객체로 이동 | r1+left
다음 객체로 이동 | r1+오른쪽
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | 상단 라우팅 스트립
제목 알림 | l1+위쪽
상태 표시줄 알림 | l2+아래쪽

브라일렉스 2D 스크린:

이름 | 키
--- | ---
리뷰 중인 현재 문자 알림 | l1
현재 탐색기 객체 활성화 | l2
점자 따라가기 토글 | r2
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | 상단 라우팅 스트립
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | up
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
다음 개체로 이동 | left2
상위 개체로 이동 | up2
첫 번째 하위 개체로 이동 | dn2
이전 개체로 이동 | right2

### 휴먼웨어 브레일노트

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | back
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | advance
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | previous
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | next
점자 셀로 라우팅 | routing
NVDA 메뉴 | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
점자 출력 위치 고정 전환 | previous+next
위쪽 화살표 키 | space+dot1
아래쪽 화살표 키 | space+dot4
왼쪽 화살표 키 | space+dot3
오른쪽 화살표 키 | space+dot6
Page Up 키 | space+dot1+dot3
Page Down 키 | space+dot4+dot6
Home 키 | space+dot1+dot2
End 키 | space+dot4+dot5
Control+Home 키 | space+dot1+dot2+dot3
Control+End 키 | space+dot4+dot5+dot6
스페이스 키 | space
엔터 | space+dot8
백스페이스 | 스페이스바+점7
탭 키 | 스페이스바+점2+점3+점4+점5 (스페이스바+t)
Shift+탭 키 | 스페이스바+점1+점2+점5+점6
윈도우 키 | 스페이스바+점2+점4+점5+점6 (스페이스바+w)
알트 키 | 스페이스바+점1+점3+점4 (스페이스바+m)
입력 도움말 전환 | 스페이스바+점2+점3+점6 (스페이스바+소문자 h)

다음은 BrailleNote QT가 점자 입력 모드가 아닐 때 할당된 명령입니다.

명령 | 키
--- | ---
NVDA 메뉴 | read+n
위쪽 화살표 키 | 윗쪽 화살표
아래쪽 화살표 키 | 아랫쪽 화살표
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽 화살표
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽 화살표
Page up 키 | function+윗쪽 화살표
Page down 키 | function+아랫쪽 화살표
Home 키 | function+왼쪽 화살표
End 키 | function+오른쪽 화살표
Control+Home 키 | read+t
Control+End 키 | read+b
Enter 키 | enter
백스페이스 키 | backspace
탭 키 | tab
Shift+Tab 키 | shift+tab
Windows 키 | read+w
Alt 키 | read+m
입력 도움말 켬/끔 전환 | read+1

다음은 스크롤 휠에 할당된 명령입니다:

명령 이름 | 키
--- | ---
위쪽 화살표 키 | 윗쪽 화살표
아래쪽 화살표 키 | 아랫쪽 화살표
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽 화살표
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽 화살표
Enter 키 | 가운데 버튼
Tab 키 | 스크롤 휠 시계 방향
Shift+Tab 키 | 스크롤 휠 반시계 방향

### EcoBraille

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | T2
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | T4
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | T1
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | T5
점자 셀로 라우팅 | Routing
현재 탐색 객체 활성화 | T3
다음 검토 모드로 전환 | F1
포함 객체로 이동 | F2
이전 검토 모드로 전환 | F3
이전 객체로 이동 | F4
현재 객체 알림 | F5
다음 객체로 이동 | F6
초점 객체로 이동 | F7
첫 번째 내부 객체로 이동 | F8
시스템 포커스 또는 캐럿을 현재 리뷰 커서 위치로 이동 | F9
리뷰 커서 위치 알리기 | F0
점자 연결 대상 전환 | A

### 슈퍼브레일

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 숫자 키패드 빼기
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | numpadPlus

### Eurobraille 디스플레이

#### 점자 키보드 기능

이름 | 키
--- | ---
마지막으로 입력한 점자 셀 또는 문자 지우기 | `backspace`
점자 입력 번역 후 `enter` 키 누르기 | `backspace+space`
`NVDA` 키 전환 | `dot3+dot5+space`
`insert` 키 | `dot1+dot3+dot5+space`, `dot3+dot4+dot5+space`
`delete` 키 | `dot3+dot6+space`
`home` 키 | `dot1+dot2+dot3+space`
`end` 키 | `dot4+dot5+dot6+space`
`왼쪽 화살표` 키 | `dot2+space`
`오른쪽 화살표` 키 | `dot5+space`
`위쪽 화살표` 키 | `dot1+스페이스`
`아래쪽 화살표` 키 | `dot6+스페이스`
`페이지 업` 키 | `dot1+dot3+스페이스`
`페이지 다운` 키 | `dot4+dot6+스페이스`
`숫자 패드 1` 키 | `dot1+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 2` 키 | `dot1+dot2+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 3` 키 | `dot1+dot4+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 4` 키 | `dot1+dot4+dot5+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 5` 키 | `dot1+dot5+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 6` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot6+백스페이스`
`숫자패드 7` 키 | `점1+점2+점4+점5+점6+백스페이스`
`숫자패드 8` 키 | `점1+점2+점5+점6+백스페이스`
`숫자패드 9` 키 | `점2+점4+점6+백스페이스`
`숫자패드 Insert` 키 | `점3+점4+점5+점6+백스페이스`
`숫자패드 마침표` 키 | `점2+백스페이스`
`숫자패드 나누기` 키 | `점3+점4+백스페이스`
`숫자패드 곱하기` 키 | `점3+점5+백스페이스`
`숫자패드 빼기` 키 | `점3+점6+백스페이스`
`숫자패드 더하기` 키 | `점2+점3+점5+백스페이스`
`숫자패드 Enter` 키 | `점3+점4+점5+백스페이스`
`escape` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot5+space`, `l2`
`tab` 키 | `dot2+dot5+dot6+space`, `l3`
`shift+tab` 키 | `dot2+dot3+dot5+space`
`printScreen` 키 | `dot1+dot3+dot4+dot6+space`
`pause` 키 | `dot1+dot4+space`
`applications` 키 | `dot5+dot6+backspace`
`f1` 키 | `dot1+backspace`
`f2` 키 | `dot1+dot2+backspace`
`f3` 키 | `dot1+dot4+backspace`
`f4` 키 | `dot1+dot4+dot5+backspace`
`f5` 키 | `dot1+dot5+backspace`
`f6` 키 | `dot1+dot2+dot4+backspace`
`f7` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot5+backspace`
`f8` 키 | `dot1+dot2+dot5+backspace`
`f9` 키 | `dot2+dot4+backspace`
`f10` 키 | `dot2+dot4+dot5+backspace`
`f11` 키 | `dot1+dot3+backspace`
`f12` 키 | `dot1+dot2+dot3+backspace`
`윈도우` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+space`
`윈도우` 키 전환 | `dot1+dot2+dot3+dot4+backspace`, `dot2+dot4+dot5+dot6+space`
`Caps Lock` 키 | `dot7+backspace`, `dot8+backspace`
`Num Lock` 키 | `dot3+backspace`, `dot6+backspace`
`Shift` 키 | `dot7+space`
`Shift` 키 전환 | `dot1+dot7+space`, `dot4+dot7+space`
`Control` 키 | `dot7+dot8+space`
`Control` 키 전환 | `dot1+dot7+dot8+space`, `dot4+dot7+dot8+space`
`Alt` 키 | `dot8+space`
`Alt` 키 전환 | `dot1+dot8+space`, `dot4+dot8+space`
HID 키보드 입력 시뮬레이션 전환 | `switch1Left+joystick1Down`, `switch1Right+joystick1Down`

#### b.book 키보드 명령

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `backward`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `forward`
현재 포커스로 이동 | `backward+forward`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
`왼쪽 화살표` 키 | `joystick2Left`
`오른쪽 화살표` 키 | `joystick2Right`
`위쪽 화살표` 키 | `joystick2Up`
`아래쪽 화살표` 키 | `joystick2Down`
`엔터` 키 | `joystick2Center`
`escape` 키 | `c1`
`tab` 키 | `c2`
`shift` 키 전환 | `c3`
`control` 키 전환 | `c4`
`alt` 키 전환 | `c5`
`NVDA` 키 전환 | `c6`
`control+Home` 키 | `c1+c2+c3`
`control+End` 키 | `c4+c5+c6`

#### b.note 키보드 명령

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `leftKeypadLeft`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `leftKeypadRight`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
점자 셀 아래 텍스트 서식 알림 | `doubleRouting`
리뷰에서 다음 줄로 이동 | `leftKeypadDown`
이전 리뷰 모드로 전환 | `leftKeypadLeft+leftKeypadUp`
다음 리뷰 모드로 전환 | `leftKeypadRight+leftKeypadDown`
`왼쪽 화살표` 키 | `rightKeypadLeft`
`오른쪽 화살표` 키 | `rightKeypadRight`
`위쪽 화살표` 키 | `rightKeypadUp`
`아래쪽 화살표` 키 | `rightKeypadDown`
`Control+Home` 키 | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`
`Control+End` 키 | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`

#### Esys 키보드 명령

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `switch1Left`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `switch1Right`
현재 초점으로 이동 | `switch1Center`
점자 셀로 커서 이동 | `routing`
점자 셀 아래 텍스트 서식 알림 | `doubleRouting`
리뷰 커서 이전 줄로 이동 | `joystick1Up`
리뷰 커서 다음 줄로 이동 | `joystick1Down`
리뷰 커서 이전 문자로 이동 | `joystick1Left`
리뷰 커서 다음 문자로 이동 | `joystick1Right`
`왼쪽 화살표` 키 | `joystick2Left`
`오른쪽 화살표` 키 | `joystick2Right`
`위쪽 화살표` 키 | `joystick2Up`
`아래쪽 화살표` 키 | `joystick2Down`
`Enter` 키 | `joystick2Center`

#### Esytime 키보드 명령어

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `l1`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `l8`
현재 초점으로 이동 | `l1+l8`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | `doubleRouting`
리뷰에서 이전 줄로 이동 | `joystick1Up`
리뷰에서 다음 줄로 이동 | `joystick1Down`
리뷰에서 이전 문자로 이동 | `joystick1Left`
리뷰에서 다음 문자로 이동 | `joystick1Right`
`왼쪽 화살표` 키 | `joystick2Left`
`오른쪽 화살표` 키 | `joystick2Right`
`위쪽 화살표` 키 | `joystick2Up`
`아래쪽 화살표` 키 | `joystick2Down`
`엔터` 키 | `joystick2Center`
`이스케이프` 키 | `l2`
`탭` 키 | `l3`
`시프트` 키 전환 | `l4`
`컨트롤` 키 전환 | `l5`
`알트` 키 전환 | `l6`
`NVDA` 키 전환 | `l7`
`control+home` 키 | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
`control+end` 키 | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
HID 키보드 입력 시뮬레이션 전환 | `l1+joystick1Down`, `l8+joystick1Down`

### Nattiq nBraille 디스플레이

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 위로
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 아래로
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 왼쪽
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | 오른쪽
점자 셀로 라우팅 | 라우팅

### BRLTTY

이름 | BRLTTY 명령어
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `fwinlt` (한 창 왼쪽으로 이동)
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `fwinrt` (한 창 오른쪽으로 이동)
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | `lnup` (한 줄 위로 이동)
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | `lndn` (한 줄 아래로 이동)
점자 셀로 라우팅 | `route` (커서를 문자로 가져오기)
입력 도움말 전환 | `learn` (명령 학습 모드 시작/종료)
NVDA 메뉴 열기 | `prefmenu` (환경 설정 메뉴 진입/나가기)
저장된 환경 설정으로 복원 | `prefload` (디스크에서 환경 설정 복원)
환경 설정 저장 | `prefsave` (디스크에 환경 설정 저장)
현재 시각 읽기 | `time` (현재 날짜 및 시간 표시)
리뷰 커서가 있는 줄 읽기 | `say_line` (현재 줄 읽기)
리뷰 커서 위치부터 모두 읽기 | `say_below` (현재 줄부터 화면 끝까지 읽기)

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80

이름 | 키
--- | ---
리뷰 중 맨 윗줄로 이동 | `home1`, `home2`
리뷰 중 맨 아랫줄로 이동 | `end1`, `end2`
내비게이터 객체를 현재 초점으로 설정 | `eCursor1`, `eCursor2`
현재 초점으로 이동 | `cursor1`, `cursor2`
마우스 포인터를 현재 내비게이터 객체로 이동 | `home1+home2`
내비게이터 객체를 마우스 포인터 아래의 현재 객체로 설정하고 읽어주기 | `end1+end2`
초점을 현재 내비게이터 객체로 이동 | `eCursor1+eCursor2`
점자 연결 대상 전환 | `cursor1+cursor2`
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | `up1`, `up2`, `up3`
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | `down1`, `down2`, `down3`
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
점자 셀 아래 텍스트 서식 알림 | `secondary routing`
점자로 표시되는 컨텍스트 정보 방식 전환 | `attribute1+attribute3`
음성 모드 간 순환 | `attribute2+attribute4`
이전 리뷰 모드(예: 객체, 문서 또는 화면)로 전환 | `f1`
다음 리뷰 모드(예: 객체, 문서 또는 화면)로 전환 | `f2`
탐색기 객체를 포함하는 객체로 이동 | `f3`
네비게이터 객체를 그 안의 첫 번째 객체로 이동 | `f4`
네비게이터 객체를 이전 객체로 이동 | `f5`
네비게이터 객체를 다음 객체로 이동 | `f6`
현재 네비게이터 객체 보고 | `f7`
리뷰 커서 위치의 텍스트 또는 객체 위치 정보 보고 | `f8`
점자 설정 표시 | `f1+home1`, `f9+home2`
상태 표시줄을 읽고 네비게이터 객체를 그 안으로 이동 | `f1+end1`, `f9+end2`
점자 커서 모양 순환 | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
점자 커서 전환 | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
점자 메시지 표시 모드 순환 | `f1+f2`, `f9+f10`
선택된 점자 표시 상태 순환 | `f1+f5`, `f9+f14`
"리뷰 커서 라우팅 시 시스템 캐럿 이동" 상태 순환 | `f1+f3`, `f9+f11`
현재 내비게이터 객체에 대해 기본 동작 실행 | `f7+f8`
날짜/시간 읽기 | `f9`
AC 어댑터가 연결되지 않은 경우 배터리 상태 및 남은 시간 읽기 | `f10`
제목 읽기 | `f11`
상태 표시줄 읽기 | `f12`
애플리케이션 커서 아래의 현재 줄 읽기 | `f13`
모두 읽기 | `f14`
리뷰 커서 아래의 현재 문자 읽기 | `f15`
현재 탐색 객체에서 리뷰 커서가 위치한 줄을 보고합니다 | `f16`
현재 탐색 객체에서 리뷰 커서가 위치한 단어를 말합니다 | `f15+f16`
리뷰 커서를 현재 탐색 객체의 이전 줄로 이동하고 해당 줄을 말합니다 | `lWheelUp`, `rWheelUp`
리뷰 커서를 현재 탐색 객체의 다음 줄로 이동하고 해당 줄을 말합니다 | `lWheelDown`, `rWheelDown`
`Windows+d` 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | `attribute1`
`Windows+e` 키 (내 컴퓨터) | `attribute2`
`Windows+b` 키 (시스템 트레이 포커스) | `attribute3`
`Windows+i` 키 (Windows 설정) | `attribute4`

### NLS eReader Zoomax

명령 이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `d2`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `d5`
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | `d1`
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | `d3`
점자 셀로 커서 이동 | `routing`
위쪽 화살표 키 | 위`
아래쪽 화살표 키 | 아래`
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽`
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽`
엔터 키 | 선택`

### 표준 HID 점자 디스플레이

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽으로 패닝 또는 로커 위로
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽으로 패닝 또는 로커 아래로
점자 셀로 라우팅 | 라우팅 세트 1
점자 고정 대상 전환 | 위+아래
위쪽 화살표 키 | 조이스틱 위, d패드 위 또는 스페이스+1점
아래쪽 화살표 키 | 조이스틱 아래, d패드 아래 또는 스페이스+4점
왼쪽 화살표 키 | space+dot3, 조이스틱 왼쪽 또는 방향 패드 왼쪽
오른쪽 화살표 키 | space+dot6, 조이스틱 오른쪽 또는 방향 패드 오른쪽
Shift+Tab 키 | space+dot1+dot3
Tab 키 | space+dot4+dot6
Alt 키 | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Esc 키 | space+dot1+dot5 (space+e)
Enter 키 | dot8, 조이스틱 가운데 또는 방향 패드 가운데
Windows 키 | space+dot3+dot4
Alt+Tab 키 | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA 메뉴 | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
윈도우+D 키 (모든 앱 최소화) | 스페이스+1점+4점+5점 (스페이스+d)
모두 읽기 | 스페이스+1점+2점+3점+4점+5점+6점

### Dot Pad

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `pan_left`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `pan_right`